关于2026年7月24日拟作出的建设项目环境影响评价文件
批准决定的公示
  根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2026年7月24日－2026年7月305日（5个工作日）。
电话：0372—8181590
通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口向东50米路北（456400）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目环境影响文件
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	建设项目
概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1.
	河南时和岁丰新材料有限公司
	年产8000吨管材管件建设项目
	滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东北角博通产业园
	河南绿意环保科技有限公司
	占地面积为7200m2，总投资6000万元，环保投资100万元。
	1. 废气：投料工序进行三面密闭，破碎、磨粉工序进行二次封闭，设备上方安装集气罩，收集废气经袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；模具挤出、注塑成型、熔融挤出出料口进行三面密闭，上方安装集气罩，危废暂存间废气经负压收集，收集废气经活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放，废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品A级指标要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值要求、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）要求、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求。
2. 废水：冷却水循环使用不外排；生活污水依托租赁厂区化粪池处理后，经市政管网排入滑县产业集聚区污水处理厂。废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及滑县产业集聚区污水处理厂收水水质标准。
3. 噪声：混料机、切割机、挤出机、牵引机等设备运行时产生的噪声，经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
[bookmark: _GoBack]4. 固体废物：不合格品、废边角料、除尘器收集粉尘收集后回用于生产，废包装材料、废除尘袋收集后暂存于20m2一般固废间定期外售，废活性炭、废机油、废机油桶暂存于20m2危险废物暂存间，定期交由就近有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，交环卫部门统一处理。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。



