
安阳市生态环境局滑县分局

关于2026年8月4日拟对京能滑县二期6万千瓦风电项目110kV升压站工程作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局辐射环境管理科。公示期为2026年8月4日－2026年8月10日（五个工作日）。
电话：0372—8181709

通讯地址：滑县新区人民路与黄河路交叉口（456400）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟审批的建设项目环境影响报告表

	序号
	建设

单位
	项目

名称
	建设

地点
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	河南京能滑州热电有限责任公司
	京能滑县二期6万千瓦风电项目110kV升压站工程
	河南省安阳市滑县大寨镇西冯营村西约730m
	河南可人科技有限公司
	新建110kV升压站，站址位于滑县大寨镇西冯营村西，主变规模1×66MVA，电压等级110kV，有载调压，户外布置，型号为SFZ20-66000/110。110kV规划出线1回，升压站围墙外及进站道路占地面积为8033m2。本项目总投资2751.89万元，其中环境保护投资71万元，占工程总投资的2.6%。
	声环境影响

1.施工期

项目施工期噪声源主要为推土机、挖掘机、装载机、振捣器、汽车吊等，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征。

采取措施：

①合理安排施工现场，结合本评价施工机械噪声预测结果，施工现场的固定噪声源相对集中放置，以减轻对环境的影响。

②合理安排施工时间，距沿线声环境敏感点较近施工区域禁止昼间12:00～14:00和夜间22:00～6:00进行施工。

③施工现场设置施工标志，并将施工计划报交通管理部门，以便做好车辆的疏通工作，保证交通的安全、畅通。

④施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备，施工现场靠近声环境敏感点一侧设置不低于2.0m高的硬质围挡，减少对周围声环境的影响。

⑤加强施工机械的保养维护，使其处于良好的运行状态。做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。

⑥为减少施工运输车辆行驶过程的交通噪声，施工单位应合理设计建筑材料等运输路线，尽可能绕开居民点、学校等敏感建筑物。如确实无法避开居民点，要求施工运输车辆在经过近距离声环境敏感点时控制车速、禁鸣，同时加强车辆维护，减轻噪声对周围声环境的影响。

根据预测结果，施工机械噪声声级随距离的增加而衰减，20m范围以外的昼间噪声值均在70dB(A)以下，150m范围以外的昼间噪声值均在55dB(A)以下。本项目夜间不施工，施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求。升压站施工场地距离周围村庄均在300m以外，对周边居民点影响较小。

采取以上措施后，可有效减轻施工噪声对沿线声环境敏感点的影响，且施工噪声影响是短期的、暂时的，具有局部影响特性，噪声影响将随着各施工区域的结束而消除。

2.运行期

本项目升压站选用低噪声设备，对主变压器采取基础减振措施，合理布局站内电气设备。运营过程中，定期对站内电气设备进行检修，保证主变等运行良好。

采取上述措施后，运营期升压站厂界噪声排放可满足相应标准要求，对周围环境影响较小。

电磁环境影响

根据类比监测分析，本项目升压站工程投运后，升压站四周围墙外的工频电场、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值相应评价限值要求。

采取措施：

①对电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备。对产生大功率的电磁振荡设备采取必要的屏蔽，选用带屏蔽层的电缆，屏蔽层接地等，能有效地降低静电感应的影响；

②升压站母线按电晕电压校验并选择导线截面，使晴天不会出现电晕，同时消除尖峰放电现象，减弱电磁辐射和无线电干扰；

③在运营期，建立健全环保管理机构，加强环境管理工作，定期开展环境监测，确保电磁环境影响符合《电磁环境控制限值》标准要求；

④建设单位应在危险位置建立各种警告、防护标识，避免意外事故。对当地群众进行有关高压输电线路和设备方面的环境宣传工作，帮助群众建立环境保护意识和自我防护意识。

采取上述措施后，本项目运营期电磁环境影响是可控的。

（三）大气环境影响

项目施工期大气污染源主要为施工扬尘、道路运输扬尘、燃油机械废气，其中以施工扬尘污染为主。施工期影响是短期的，并随着工程的结束而结束。升压站工程运营期间不产生废气污染物，因此，项目运营期间不会对周围环境空气质量造成污染影响。

采取措施：

（1）扬尘防治措施

①施工过程中必须做到“六个百分之百”：施工现场100%围挡，裸露黄土及易起尘物料堆放100%覆盖，施工现场主要道路100%硬化，进出车辆100%冲洗，拆除和土方工程100%湿法作业，渣土运输车辆100%封闭。

②合理安排施工作业时间，避免在大风天气进行基础开挖及土方回填等易产生扬尘的作业。

③在土方开挖时应洒水喷湿，使作业面保持一定的湿度，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止回填作业时产生扬尘。

④开挖土方及时进行回填，避免在堆放过程中产生二次扬尘，若确需在施工现场堆存的，堆放场地应洒水提高表面含水率并加盖篷布，防止二次扬尘。

⑤施工期各项工程前期剥离的表土应在各施工区指定位置进行临时堆存，不得在施工场地内随意堆放，临时堆土场应采取密闭的覆盖措施，并应定期进行洒水，避免因大风起尘。

⑥禁止现场搅拌混凝土，推行绿色施工，使用商品混凝土。

⑦施工单位应加强对施工人员的环境保护宣讲教育，增强员工环保意识，从而使员工自觉地维护和遵守各项污染减缓措施，有利于各项措施的贯彻实施。

（2）施工车辆及非道路移动机械管理

建设单位必须委托具有资格的运输单位进行土方、垃圾、混凝土等物料运输，土方等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并合理规划施工运输车辆行车路线，出入料场的道路、未铺装的道路等经常洒水，以减少粉尘污染。严禁租赁和使用未履行申报登记、张贴环保标识、核发号牌等环保手续的非道路移动机械。加强设备养护，确保达到环保要求。施工期间选用满足国六b排放标准的柴油货车和满足第四阶段排放标准的非道路柴油移动机械。

通过采取以上抑尘措施后，可最大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。施工期废气对区域大气环境质量影响较小，且施工期影响是短期的，并随着工程的结束而结束。

（四）地表水环境影响

1.施工期

项目施工期废水主要为施工废水和生活污水。

采取措施：

（1）施工废水治理措施

项目施工现场不进行施工机械修配、汽车保养，施工废水主要为施工车辆的冲洗废水，主要污染物为泥沙。在施工场地设置沉淀池，施工废水经沉淀池澄清后全部回用于施工场地洒水抑尘，不外排。

（2）生活污水治理措施

本项目施工人员主要为施工建设人员和当地民工，施工高峰期人员数量约为30人。项目在施工区设置临时厕所，施工人员产生的生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边肥田，不外排。

2.运行期

升压站运营期间无生产废水产生。工作人员产生的少量生活污水经地埋一体化生活污水处理装置处理后全部用于升压站内绿化浇水、洒水抑尘，不外排，不会对区域地表水环境产生污染影响。

（五）固体废物环境影响

1.施工期

本项目施工期无弃渣产生，施工期主要固体废物为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

采取措施：

建筑垃圾主要包括钢筋、钢板等下脚料、混凝土废料、废砖、石、砂等。其中钢筋、钢板等下脚料分类回收、送废物收购站处理；混凝土废料、废砖、石、砂等废弃渣土集中堆放，定期清运至环卫部门指定地点进行处理。

施工人员生活垃圾产生量经收集后，定期送当地环卫部门指定地点进行处理。

通过采取以上措施，施工期固体废物均得到合理处置，不会对周边环境产生二次污染。

2.运行期

本项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾、污水处理设施固体废物、废铅蓄电池以及废变压器油。

采取措施：

①升压站工作人员产生的生活垃圾通过垃圾箱分类集中收集，定期清运至附近垃圾集中点统一处理。污水处理设施运行期间产生的少量固体废物均可得到合理处置。

②站内产生的废铅蓄电池暂存于危废仓中，定期交由有危废处置资质的单位处置，严禁随意丢弃。

③在主变压器发生事故或检修时，可能有变压器油排入事故油池，事故油经收集后，交由有资质的单位进行安全处置。

④建设单位应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账。

采取上述措施后，本项目运营期固体废物的环境影响是可控的。

（六）生态环境影响

本项目施工期主要生态环境影响因素包括：土地占用影响、陆生生态影响、自然景观影响、水土流失影响等。本项目为升压站工程，运营期间对区域生态系统和生物多样性影响较小，不会破坏区域植被生物多样性。

采取措施：
1.1土地占用影响减缓及补偿措施

本项目工程永久占地8033m2，临时占地1000m2，均不涉及基本农田。工程施工均在局部区域进行，对土地的扰动不大，且随施工期的结束而消失。

针对上述生态环境影响，评价提出以下保护措施：

（1）优化选址选线，减少土地占用

项目前期已结合滑县国土空间规划及土地利用现状，优化选址，避让优质耕地和基本农田集中区域。

（2）严格控制施工范围，减少扰动面积

①根据施工总体平面布置，确定施工用地范围，进行标桩划界，严格限制施工人员和施工机械的活动范围，严禁任意越界破坏周围植被和碾压非施工区域农田。

②施工材料堆放、施工机械停放等均布置在划定的临时占地范围内，不另占土地。

（3）表土剥离与保护利用

①施工前对占用的耕地进行表土剥离，剥离厚度平均15cm。

②剥离的表土单独堆存于临时占地范围内，采取防尘网覆盖、草袋土拦挡等临时防护措施，防止表土流失和肥力下降。

③施工结束后，表土全部回用于临时占地复耕和站区绿化，做到“剥离—储存—回用”闭环管理，表土回用率100%。

（4）临时占地恢复与复耕

①施工结束后，对所有临时占地进行土地整治，清理地表杂物，疏松地表土壤，进行表土回填。

②按照原有土地利用类型进行恢复：耕地恢复为耕地（复耕），其他农用地恢复为原有植被类型。

③制定土地复耕计划，确保临时占地恢复后耕地质量不降低、面积不减少。

通过以上措施，本项目永久占地对土地利用方式的影响不可逆但规模较小；临时占地的影响在施工结束后可基本恢复，不改变区域土地利用格局。

1.2陆生生态保护措施

本项目区现状主要为耕地，主要农作物有小麦、玉米等，植被类型均为区域常见种，无珍稀濒危物种；动物以常见鸟类、啮齿类为主，无珍稀濒危保护野生动物分布，无野生动物迁徙通道。施工对植被的影响是局部的、可逆的，对动物的影响是暂时的，随施工期结束而终止。

1.2.1植物保护措施

（1）避免与减缓措施

①施工期进一步优化施工道路布设，充分利用现有道路或在现有道路基础上进行改建，减少对耕地的临时占用和农作物损失。

②施工前将施工区表土剥离，按设计要求单独堆存，并做好表土防护，待施工完成后用于施工场地植被恢复和绿化。

③对施工区域内有移植条件的树木进行移植，减轻项目建设对当地生态的破坏。

④施工过程中如发现有受保护植物，立即保护现场并联系相关部门处理。

（2）管理与恢复措施

①加强管理，对施工人员进行环保知识教育，增强施工人员的环保意识，禁止随意砍伐、破坏征地范围外的植被。

②采取逐步逐段施工、边施工边修复的措施，降低生态影响，减少裸露地表面积和时间。

③严格执行本评价提出的各项污染防治措施，避免施工扬尘排放、未处理废水排放、固废乱堆乱放等对施工区域植被造成污染和破坏。

④施工结束后，除永久占地外，对施工临时占地区域全部进行植被恢复，按照原有地貌恢复，主要恢复方式为复耕和撒播草籽（选用狗牙根、黑麦草等当地适生草种）。

⑤植被恢复区域设置围栏或警示标志，防止人为破坏，确保恢复效果。

1.2.2动物保护措施

（1）施工期管理措施

①通过宣传教育，增强施工人员的保护意识，同时制定严格的惩罚制度，严禁施工人员捕猎野生动物（包括鸟类、蛇类、野兔等）。

②施工场地设置尽量避让茂密或具有一定原生性的林木或灌木区域，保护动物的栖息场所。

③夜间灯光容易吸引鸟类撞击，施工期尽量控制光源使用量，对光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量，并派专人进行夜间巡视。

④发现受伤的野生动物采取保护措施，经治愈后放归自然。

（2）施工时间与方式优化

①鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，晨、昏和正午避免高噪音作业，尽量避免夜间施工。

②施工期选用低噪声设备和工艺，减少高噪声作业时间，降低对周边动物的惊扰。

③施工机械和车辆行驶尽量避开动物活动频繁区域和时段。

（3）栖息地恢复

工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，对临时占地进行植被恢复和复耕，恢复动物原有栖息地或创建新的适宜栖息环境，尽量减少生境破坏对动物的不利影响。

通过以上措施，施工期对物种多样性的影响是暂时的，待施工结束后，破坏的植被会得到恢复，动物及鸟类也会回到项目区，不会引起其种群和数量上的减少。

1.3自然景观影响保护措施

本项目位于平原地区，施工期工程占地及地表开挖会破坏原有的地表植被，使景观要素发生变化，局部地形破碎化、边坡裸露等会产生视觉反差，施工临时道路的建设对景观产生轻微切割。

针对上述分析，本次评价提出以下自然景观影响保护措施：

（1）施工期景观管控

①施工现场采取围挡作业，升压站施工区域设置连续封闭式围挡，减少施工活动对周边景观的视觉冲击。

②分段施工、合理安排作业面，减少大面积同时裸露地表的面积和时间，避免大面积表土裸露造成的景观破碎感。

③物料堆放、施工器材和机械停放整齐有序，施工场地保持整洁，减少杂乱无序的视觉影响。

④施工运输车辆行驶路线尽量避开视线敏感区域（如靠近村庄、主要道路的区域），减少对周边居民和过往行人的视觉干扰。

（2）扬尘与污染物控制

①严格落实施工扬尘防治“六个百分之百”措施，减少扬尘对景观的覆盖和污染。

②集中收集施工人员生活垃圾并及时清运，禁止在施工区域随意丢弃或堆放，防止固废污染景观。

③施工废水、生活污水全部处理后回用或综合利用，不外排，避免废水对地表景观的污染。

（3）施工结束后景观恢复

①施工结束后，对所有临时占地有计划地实施植被恢复（农作物复耕、种草绿化），形成规模，使项目区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境。

②升压站永久构筑物设计注重与周围景观的协调性，色彩和造型尽量融入区域自然风貌。

③在升压站留出的空地四周植树种草（种植杨树、柳树等当地常见乔木，搭配灌木和草坪），努力恢复和增殖原有物种，控制外来物种引入，避免造成生态系统的紊乱。

通过以上措施，施工期景观影响可降至最低，施工结束后随着植被恢复，区域景观可恢复至原有水平，本项目升压站为风电场建设内容的一部分，风电场建成后将形成独特的人文景观，具有一定可观赏性。

1.4水土流失防治措施

本项目区土壤流失类型以微度水力侵蚀为主，兼具风力侵蚀。项目施工将对土地资源和生产力、周边生态环境产生不利影响，可能诱发不良地质灾害。

针对上述分析，评价提出以下水土流失防治措施：

（1）防治分区划分

根据工程建设活动类别、施工时序、工程布局、水土流失特点，通过实地调查勘测、资料收集和数据分析，将风电场整体工程水土流失防治分为数个防治分区：风电机组防治区、升压站防治区（含施工生产防治区）、集电线路防治区、交通道路防治区。本项目属于升压站防治区（含施工生产防治区）。

（2）分区防治措施

风电场整体施工生产区布置在升压站征地范围内，采取的防治措施如下：

A.工程措施：施工前对占地进行表土剥离，剥离厚度按15cm控制。为防止雨水冲刷站内地面，在升压站电气区采用碎石铺设，站内道路下方设置有组织雨水排水管网。沿场地周边修建排水沟，排水沟采用矩形断面、混凝土结构，盖板采用预制钢筋盖板，其末端设置接入自然沟道。施工结束后，清理场地施工建筑垃圾和杂物，进行土地整治，恢复耕地。

其中表土堆存满足以下要求：表土暂存场布置在地势较高、排水通畅的区域。剥离的表土分层堆放、避免过度压实，堆高原则上不超过3.5m；堆体周围设置草袋土拦挡，四周开挖临时排水沟，排水沟末端布设沉淀池，防止降水冲刷造成表土流失；堆土表面采用防尘布（或塑料薄膜）覆盖，防止雨水冲刷和风吹日晒。剥离表土优先用于升压站内后期绿化覆土，绿化利用不完的剩余表土，在整个风电场范围内统一调配，用于其他区域的临时占地复耕用土。表土调配遵循“就近利用、经济合理” 的原则，减少远距离运输造成的二次扰动和成本增加。

B.植物措施：施工中对非建、构筑物地段及边角零星地进行绿化，绿化采用以大片草坪为主，辅以低矮的常青或花灌木的方式（种植冬青、月季等当地适生品种），扩大绿化面积。

C.临时措施：施工期间，开挖土方及剥离表土裸露面采取防尘布临时覆盖、草袋土拦挡等防护措施，四周修筑临时排水沟，排水沟末端布设沉淀池。施工结束后，临时排水沟和沉淀池进行回填。

（3）水土流失防治目标

本项目执行北方土石山区水土流失防治一级标准，设计水平年防治目标值为：水土流失治理度95%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率97%、表土保护率95%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率8%（项目区占地几乎全为耕地较多，施工结束后进行复耕，恢复耕地面积在计算林草覆盖率时在防治责任范围面积中扣除）。

通过以上水土保持措施的实施，可有效控制施工期新增水土流失，项目区水土流失强度可控制在微度水平，不会产生因水土流失引发的生态环境问题。

综上所述，本次评价针对施工期生态影响提出了针对性的减缓、恢复和管理措施。通过严格控制施工范围、表土剥离与回用、临时占地复耕与植被恢复、水土保持分区防治等措施的落实，施工期对生态环境的影响可控制在可接受水平。施工结束后，随着临时占地的复耕和植被恢复，区域生态环境质量可逐步恢复至原有水平。施工期生态影响是局部的、暂时的、可逆的，随施工期的结束而结束。

（七）环境风险分析

本项目升压站的环境风险主要为主变运行过程中变压器发生事故或检修时可能引起的事故油外泄；变压器油是电气绝缘用油的一种，有绝缘、冷却、散热、灭弧等作用。事故漏油若不能够得到及时、合适处理，将对环境产生严重的影响。

采取措施：

升压站拟建设有效容积40m3事故油池一座，可容纳一台变压器（单台最大油量）100%的排油量的事故油池，收集升压站事故及检修期间可能产生的漏油。为避免可能发生的变压器因安装、事故、检修等造成的漏油污染环境，本次评价以下风险防范措施：

（1）站内工作人员加强对事故油池及其排导系统进行定期巡查和维护，做好运行期间的管理工作；定期对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。

（2）变电工程事故或检修过程中可能产生的变压器油经事故集油池收集后，交由有资质的单位进行处置，同时该单位要按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号），实施危险废物转移联单制度并按照规定制作标志标识。

采取上述措施后，可有效降低变电站事故油外泄的风险，本项目运营期环境风险是可控的。
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