关于2026年8月18日拟作出的建设项目环境影响评价文件
批准决定的公示
  根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2026年8月18日－2026年8月24日（5个工作日）。
电话：0372—8181590
通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口向东50米路北（456400）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目环境影响文件
	序号
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单位
	项目
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	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1.
	河南墒丰灌溉设备有限公司
	年产2.5亿米滴灌带、微喷带及水带建设项目
	滑县白道口镇东英公村东南角08号
	河南中环联创环保科技有限公司
	总投资200万元，环保投资25万元。。
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]1. 废气：挤出工序二次密闭，废气经集气罩收集，危废暂存间废气经管道收集，统一汇入活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）标准限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品A级指标要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求。
2. 废水：生产过程中使用的冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池（10m3）处理后，定期清掏用于肥田。
3. 噪声：挤出机、筛选机、空压机等设备运行时产生的噪声，经选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界环境噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
4. 固体废物：废包装材料、废塑料、不合格产品、废减振垫分类收集后暂存于一般固废暂存间（10㎡），定期外售综合利用；废活性炭经危废暂存间（10㎡）暂存后，定期交由就近有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
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