关于2026年9月8日拟作出的建设项目生态环境影响评价文件
批准决定的公示
  根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目生态环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目生态环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2026年9月8日－2026年9月14日（5个工作日）。
电话：0372—8181590
通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口向东50米路北（456400）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的生态建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目生态环境影响文件
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	1.
	河南京宏新材料科技有限公

	司年产32万立方米橡塑海棉制品建设项目
	滑县先进制造业开发区珠江路与白马路交叉口东南角天骏工业园南区一号标准厂房
	河南青盟环保科技有限公司
	占地面积为6400m2，总投资3600万元，环保投资80.2万元。
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]1. 废气：粉料投料口上方设置集气罩收集粉尘，废气经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；密炼机、开炼机二次封闭，废气经负压集气收集后，由“喷淋塔+除湿器+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放；挤出机、硫化炉二次封闭，危废间设置废气收集管道，废气经负压集气收集后，由“喷淋塔+除湿器+电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放。排放废气须满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值要求、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。
2. 废水：生活污水依托租赁厂区化粪池处理后，经市政管网排入滑县产业集聚区污水处理厂。废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及滑县产业集聚区污水处理厂收水水质标准。
3. 噪声：密炼机、开炼机、挤出机等设备运行时产生的噪声，经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。
[bookmark: _GoBack]4. 固体废物：废边角料、不合格品、袋式除尘器和车间阻隔收集的粉尘收集后回用于生产，废包装袋（丁腈橡胶、树脂粉、滑石粉、炭黑、氢氧化铝、发泡剂）收集后暂存于20m2一般固废间，定期外售综合利用；废包装材料（氯化石蜡、硫磺、二辛脂、氢氧化钠等废包装袋和废包装桶）、喷淋塔底泥、油泥、油水混合物、废活性炭、废机油、废机油桶等危险废物采用专用密闭收集桶收集，分类分区暂存于20m2危废暂存间，定期交由就近有资质单位处理处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，交环卫部门统一处理。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。




