









滑环审〔2026〕25号


[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]安阳市生态环境局滑县分局
关于航城科技（河南）有限公司智能装备和
专用材料及配件项目生态环境影响报告表的
批    复

航城科技（河南）有限公司：
你公司（统一社会信用代码：91410526MA9FXX4K6J）上报的由河南邦驰环保科技有限公司陈岩（职业资格证书管理号：03520250641000000001）主持编制完成的《航城科技（河南）有限公司智能装备和专用材料及配件项目生态环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。该项目位于滑县先进制造业开发区白马路与漓江路交叉口向南150米路西，总投资1000万元，环保投资47万元。该环评审批事项已在我县政府网站公示期满。依据《中华人民共和国生态环境法典》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件规定，经研究，批复如下：
一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，同意批准该《报告表》。你单位应按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。
二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。
三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护规范要求，落实防治环境污染和环保设施投资概算。
（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。
（三）项目外排污染物应满足以下要求：
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]1. 废气：挤出设备车间二次密闭，废气经集气罩收集至活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放；破碎废气负压抽风收集与切割、焊接废气收集至袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；喷房底部设置斗式集尘口，喷涂过程中未附着的塑粉，经喷房底部斗式集尘口抽至喷塑线配套的二级回收装置（滤筒+覆膜袋式除尘器）处理后，通过15m高排气筒排放；烘干废气经集气罩收集至活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）设备制造业、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066-2020）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值、《河南省重点行业绩效分级指南（2024年修订版）》塑料制品A级企业要求、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）工程机械整机制造A级企业要求、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）相关要求。
2. 废水：挤出成型工序冷却水经50m3循环水池循环使用，不外排；生活污水经现有化粪池（20m3）处理后进入市政污水管网，排入产业集聚区污水处理厂处理。废水排放须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及产业集聚区污水处理厂收水水质要求。
3. 噪声：经采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
4. 固体废物：生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处置。废边角料和不合格品（塑料）在厂房内暂存区暂存后定期破碎，回用于生产。废包装袋、废滤袋、除尘灰、废边角料和不合格品（钢材）暂存在一般固废间（20m2），定期外售。废活性炭暂存在危废暂存间（5m2），定期交由有资质单位处置。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
（四）本项目建成后主要污染物排放总量控制指标为：颗粒物0.2541t/a、VOCs0.0819t/a、二氧化硫0.0003t/a、氮氧化物：0.0028t/a、COD0.0168t/a、总磷0.000168t/a，其中颗粒物从滑县众诚实业发展有限公司颗粒物综合治理项目减排量中倍量替代，VOCs从河南中阳再生资源有限公司催化燃烧升级改造项目减排量中倍量替代，二氧化硫、氮氧化物从滑县富业环保科技有限公司企业关停减排量中倍量替代，COD、总磷从白道口镇污水处理工程新建项目减排量中等量替代。
四、在项目发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。
五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，并按规定程序开展竣工环境保护验收。
六、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环境影响评价手续。
七、如果今后国家或我省颁布新标准或对治污设施有新要求，你单位应按新标准、新要求执行。
公告期限：自本公告发布之日起7日。
行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
  联系地址：安阳市人民政府


2026年9月29日

































主办：环境影响评价与排放管理股  督办：环境影响评价与排放管理股
抄送：综合行政执法大队、锦和街道环保所。
安阳市生态环境局滑县分局办公室     2026年9月29日印发
- 5 -


