关于2026年9月9日拟作出的建设项目生态环境影响评价文件
批准决定的公示
  根据建设项目生态环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目生态环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目生态环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2026年9月9日－2026年9月15日（5个工作日）。
电话：0372—8181590
通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口东北角（456400）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目生态环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目生态环境影响文件
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	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1.
	河南同鑫再生资源回收有限公司
	技术改造项目
	滑县上官镇工业区
	河南绿意环保科技有限公司
	总投资100万元，环保投资40万元。
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk230945246]1. 废气：1#废编织袋线破碎、筛分废气采用微负压收集，采用袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放；1#、2#废编织袋线熔融挤出废气采用二次密闭，进出口设置皮帘，并设置集气罩收集，危废暂存间废气、真空烧网炉废气采用密闭管道收集，最终采用自然冷却+水洗喷淋+电捕焦油+CO催化燃烧装置处理，处理后经1根35m高排气筒排放；2#废编织袋线破碎、筛分废气采用微负压收集，采用袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放；3#废大棚膜线、4#废家电壳线熔融挤出废气采用二次密闭，进出口设置皮帘，并设置集气罩收集，最终采用自然冷却+水洗喷淋+电捕焦油+CO催化燃烧装置处理，处理后经1根15m高排气筒排放；烧过滤网清灰废气采用全密闭收集，采用袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放。废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）限值要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品A级企业限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2二级标准。
[bookmark: _Hlk230945282][bookmark: _Hlk238725801]废水：生产冷却水循环使用，不外排，定期补充损耗；清洗废水经厂区污水处理站处理后排入滑县长青水务服务有限公司，生活污水经化粪池处理后排入滑县长青水务服务有限公司，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及滑县长青水务服务有限公司收水水质要求。
3. 噪声：选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
4. 固体废物：过滤网残渣、清洗槽沉渣、除尘器收集的粉尘、污水处理站污泥，暂存一般固废暂存间（30m2），定期外售；不合格品、污水处理站滤渣收集后作为原料回造粒工序再次投入生产；废活性炭、废催化剂、废焦油、废机油、废机油桶、废气治理设施清捞废液暂存危废暂存间（10m2），定期交由就近资质单位处置。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。





