滑环辐审〔2026〕4号
安阳市生态环境局滑县分局

关于京能滑县10万千瓦风力发电项目110千伏送出线路工程生态环境影响报告表的批复
河南京能滑州热电有限责任公司：

你单位（统一社会信用代码：91410526349375788Y）报送的由河南青盟环保科技有限公司编制的《京能滑县10万千瓦风力发电项目110千伏送出线路工程生态环境影响报告表》（报批版，以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项已在我县政府网站公示期满。根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：   

一、项目建设内容

本项目涉及变电站位于滑县半坡店镇，新建输电线路途经滑县焦虎镇、半坡店镇。

（一）陈玉庄110kV变电站间隔扩建工程

陈玉庄110kV变电站位于滑县半坡店镇陈玉庄村东约 450m，本期扩建1个110kV出线间隔，位于变电站东侧北数第一出线间隔，架空出线。在站内预留位置扩建，不新征占地。

（二）京能滑县10万千瓦风力发电项目110千伏送出线路工程

本期新建110kV输电线路，单回路架设，路径全长8.33km，其中架空线路路径长度8.17km，电缆线路路径长度0.16km。

工程总投资1744.9万元，其中环保投资17.6万元，环保投资占比1.01%。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作
（一）项目建设应按照《报告表》和批复要求，确保各项环保措施落实到位。

（二）采取提高工艺水平等有效措施确保项目周边区域的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）要求。

（三）项目涉及环境敏感区时，应按照相关管理要求开展施工，选择生态影响较小区域通过。同时减少占地和林木砍伐，有效保护生态环境和景观。

（四）加强施工期生态环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。施工过程中产生的固体废物应分类集中堆放，及时清运。产生的废水应收集处理，不得排入沿线地表水体。在建设临时道路、牵张场时，应尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行生态恢复治理。

（五）建设及运营单位应建立环保管理和监测制度，及时消除事故隐患，确保各项污染因子达标排放。

三、项目建设及运营期间应符合《中华人民共和国生态环境法典》及相关法律法规、标准规范要求，落实污染防治、生态保护与风险防范主体责任。项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度，落实各项环保措施。

四、本批复有效期五年。自批复之日起超过五年方开工建设的，其生态环境影响报告文件应报我局重新审核。如项目建设发生重大变动，应重新进行生态环境影响评价。

  2026年10月28日 

主办：辐射环境管理科                                督办：辐射环境管理科

抄送： 安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队，滑县焦虎镇人民政府，滑县半坡店镇人民政府，河南青盟环保科技有限公司。
安阳市生态环境局滑县分局办公室            2026年10月28日印发

公告期限：自本公告发布之日起7日。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：河南省滑县创业大道与欧阳路交叉口东北角

邮    编：456400

联系电话：0372-8181590
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