安阳市声环境功能区划分方案

**(2021-2025年)**

 为进一步规范环境噪声管理，促进经济社会高质量发展，依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，参照《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，结合我市城市建设现状和未来发展规划，特制定本方案。

一、总则

1、声环境功能区划分的指导思想

以习近平生态文明思想为指导，贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)，依据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，科学划定声环境功能区，为我市加强城市环境噪声管理提供依据，促进声环境质量进一步改善。

2、声环境功能区划分的基本原则

(1)逐步提高声环境质量的原则

(2)规划与现状相结合的原则

(3)便于管理、促进治理的原则

(4)保护环境与客观性相统一的原则

(5)主观性与客观性相统一的原则

(6)宏观控制，宜粗不宜细的原则

(7)适当考虑中心城市未来发展格局的原则

3、声环境功能区划分的依据

(1)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

(2)《声环境质量标准》(GB3096-2008)

(3)《社会生活环境环境噪声排放标准》(GB22337-2008)

(4)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

(5)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)

(6)《安阳市城市总体规划》(2011-2020年)

4、声环境功能区划分的范围

本次城市声环境功能区划调整的范围为安阳市城市总体规划中划定的市域中心城区建设用地控制范围内的249km2。范围是洹河分洪渠、北关区北部行政界线、京港澳高速公路、羑河和南水北调输水工程围合的区域内。

5、区划时限

本次功能区划规划时限为2021-2025年。

二、声环境功能区解释及相应适用标准

1、各类声环境功能区解释

依据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，各类声环境功能区定义为：

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。本次安阳市未划定0类区。

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域；

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域；

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域；

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。

4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；

4b类为铁路干线两侧区域。

2、声环境功能区适用标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）对各类声环境功能区内的环境标准水平规定了标准限值，如下表。

表1 环境噪声限值表 单位：dB(A)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| 0类 | 50 | 40 |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
| 4b类 | 70 | 60 |

三、声环境功能区划分方案

声环境功能区划分的范围：

本次城市声环境功能区划调整的范围为安阳市城市总体规划中划定的市域中心城区建设用地控制范围内的249km2。范围是洹河分洪渠、北关区北部行政界线、京港澳高速公路、羑河和南水北调输水工程围合的区域内。

其中：市区1类声环境功能区面积为168.77km2，占区域面积的67.78%；2类声环境功能区面积为38.89km2，占区域面积的15.62%；3类声环境功能区面积为22.44km2，占区域面积的9.01%；4类声环境功能区面积为18.9km2，占区域面积的7.59%。

1、1类声环境功能区

（1）Ⅰ-1铁西居住文教机关区

区域范围：G107京港线-芳林街-华祥路-安钢大道-铁西路-安彩大道-中州路-祥云路-太行路-光明路-华祥路-清风街-G107京港线

（2）Ⅰ-2殷商文化保护区

区域范围：华祥路-邺城大道-洹河分洪道-东风路-洹河-安钢大道-安钢东厂界-安钢电厂北厂界-华祥路

（3）Ⅰ-3铁东居住文教机关区

区域范围：洹河-光明路-长江大道-朝霞路-文明大道-平原路-长江大道-洪河-弦歌大道-京广铁路东边界-文昌大道-彰德路-文明大道-东风路-人民大道-洹河

（4）Ⅰ-4洹北居住文教机关区

区域范围：东风路-洹河分洪道-光明路-洹河-东风路

（5）Ⅰ-5洪河居住文教一类区

区域范围：平原路-洪河-长江大道-永明路-洪河-京港澳高速-南林高速-平原路

(6)Ⅰ-6临近边界一类区

区域范围：洹河分洪渠、北关区北部行政界线、京港澳高速公路、羑河和南水北调输水工程围合的区域内除去划定的1类、2类、3类、4a、4b类区域以外的区域。

2、2类声环境功能区

（1）Ⅱ-1铁西北部混合区

区域范围：南水北调线路-G107京港线-芳林街-华祥路-邺城大道-南水北调线路

（2）Ⅱ-2铁西南部混合区

区域范围：G107京港线-光明路-华祥路-清风街-G107京港线

（3）Ⅱ-3安彩大道混合区

区域范围：太行路-祥云路-中州路-安彩大道-铁西路-文昌大道-京广铁路-弦歌大道-光明路-太行路

（4）Ⅱ-4古城商业混合区

区域范围：彰德路-文明大道-东风路-人民大道-彰德路

（5）Ⅱ-5文明大道商业混合区

区域范围：平原路-文明大道-朝霞路-长江大道-平原路

3、3类声环境功能区

（1）Ⅲ-1安钢电厂工业区

区域范围：华祥路-安钢大道-安钢电厂东边界-安钢电厂北边界-华祥路

（2）Ⅲ-北关纺织工业区

区域范围：胜利路-盛业大道-光明路-洹河分洪道-胜利路

（3）Ⅲ-3长江大道西部工业区

区域范围：京广铁路-弦歌大道-洪河-平原路-南林高速-京广铁路

（4）Ⅲ-4长江大道东部工业区

区域范围：长江大道-京港澳高速-洪河-永明路-长江大道

4、4类声环境功能区

该类声环境功能区包括穿越安阳市区的京广铁路线，客运火车站广场及铁路的两侧区域，城市主干道。

5、4a类区域

4a类区域由道路中间区域(简称路间区，即为机动车道)和道路边缘区域(简称路边区)组成。路边区为机动车道边缘以外道路单边的4类区范围。对于机动车与非机动车混行的路段，按照行车道与人行道的边界为路边区起点。

4a类区域总宽度=机动车道路宽度+2倍的路边区宽度

本次划定为4类区65条道路的路边区宽度，依据道路性质不同分别为20-50m不等。客运火车站广场边界以内的区域执行4a类标准。总面积15.0km2。

城市道路主干道、次干道共有61条，其起止、路边区宽度详见附表1。

高速公路共有2条，分别是京港澳高速公路（市区段）、安林高速（市区段）；另外城市一级公路、二级公路共有4条，分别是G107京港线、G341胶海线、S301 范红线、S303 濮安线。其路边区宽度按照其边界线外相邻区域为1类声环境功能区时为50m，相邻区域为2类声环境功能区时为35m，相邻区域为3类声环境功能区时为20m执行。

6、4b类区域

4b类区域由铁路中间区域(简称路间区)和铁路边缘区域(简称路边区)组成。路边区为铁路最外处轨道以外的单边4类区范围。铁路的路间区为单条或数条相邻铁路最外侧路轨以内的区域。总面积 3km2。

铁路货场边界以内的区域执行4b类标准。

4b类区域总宽度=铁路路间区宽度+2倍的铁路路边区宽度

铁路路边区宽度为50m。

四、补充说明

1、未建成的区域

未建成区在开发建设完成前暂执行1类区域标准，已形成的集镇范围内执行2类区域标准。建设完成后按所划定功能区标准执行。

2、城市立交桥

城市立交桥所在区域的4类区宽度，在相同路段的宽度基础上单边增加30米。

增加宽度的4类区，从引桥起点开始计算。

3、《安阳市声环境功能区划分方案(2022年)》适用范围为安阳市城市总体规划中划定的市域中心城区，本方案自印发之日起施行。

附表:

1.安阳市声环境功能区划4a（1）类简表

2.安阳市声环境功能区划4b类简表

附表1：

 安阳市声环境功能区4a（1）类简表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 道路 | 起止 | 路边区宽度（左-右）（m） |
| 安林路 | 北流寺村口→华祥路 | 35-35 |
| 安钢大道 | 华祥路→铁五路 | 20-50 |
| 铁五路→铁西路 | 50-50 |
| 铁西路→彰德路 | 50-0 |
| 文源街 | 梅东路→铁西路 | 50-50 |
| 文峰大道 | 华祥路→铁西路 | 50-50 |
| 彰德路→东风路 | 35-35 |
| 东风路→光明路 | 50-50 |
| 清风街 | 钢一路→铁西路 | 50-50 |
| 文明大道 | 华祥路→铁西路 | 50-50 |
| 彰德路→东风路 | 35-35 |
| 东风路→光明路 | 50-50 |
| 安彩大道 | 华祥路→太行路 | 50-50 |
| 太行路→中州路 | 35-35 |
| 中州路→铁西路 | 50-35 |
| 文昌大道 | 华祥路→太行路 | 50-50 |
| 太行路→铁西路 | 35-35 |
| 彰德路→平原路 | 50-50 |
| 平原路→朝霞路 | 35-35 |
| 朝霞路→TD49号路 | 50-50 |
| 纺织南路 | 殷墟路→纱厂路 | 50-50 |
| 殷墟路 | 安钢大道→小屯南路 | 50-50 |
| 华祥路 | 文昌大道→清风路 | 35-50 |
| 清风路→芳林街 | 50-50 |
| 芳林街→安林路 | 35-50 |
| 安林路→安钢电厂边界 | 35-20 |
| 安钢电厂边界→邺城大道 | 35-50 |
| 邺城大道→K506+500 | 50-50 |
| 钢城路 | 文峰大道→文源街 | 50-50 |
| 钢花路 | 文峰大道→安钢大道 | 50-50 |
| 钢二路 | 文明大道→TX35号路 | 50-50 |
| 梅东路 | 文昌大道→安钢大道 | 50-50 |
| 太行路 | 文昌大道→祥云路 | 50-35 |
| 祥云路→安钢大道 | 50-50 |
| 商都路 | 文明大道→安钢大道 | 50-50 |
| 烟厂路 | 文昌大道→祥云路 | 35-35 |
| 祥云路→文明大道 | 50-50 |
| 中州路 | 文昌大道→安彩大道 | 35-35 |
| 安彩大道→祥云路 | 35-50 |
| 祥云路→安钢大道 | 50-50 |
| 铁西路 | 洪河桥南头→文昌大道 | 35-35 |
| 文昌大道→安彩大道 | 35-0 |
| 安彩大道→安钢大道 | 50-0 |
| 漳河大道 | 东风路→平原路 | 50-50 |
| 北辰大道 | 东风路→中华路 | 50-50 |
| 机场南路 | 安丰路→民航路向东24米 | 50-50 |
| 纱厂路 | 纱厂立交→五七桥 | 50-50 |
| 洹滨北路 | 五七桥→化工路 | 50-50 |
| 洹滨南路 | 彰德路→光明路 | 50-50 |
| 盘庚街 | 东风路→平原路向东 | 50-50 |
| 安漳大道 | 安阳桥→永明路 | 50-50 |
| 自由路 | 彰德路→红旗路 | 50-50 |
| 洹滨南路→三叉口 | 50-50 |
| 永安街 | 红旗路→曙光路 | 50-50 |
| 人民大道 | 彰德路→东风路 | 50-35 |
| 东风路→京珠高速 | 50-50 |
| 灯塔路 | 彰德路→东风路 | 35-35 |
| 东风路→光明路 | 50-50 |
| 解放大道 | 迎宾路→彰德路 | 0-0 |
| 彰德路→东风路 | 35-35 |
| 东关街 | 东风路→东工路 | 50-50 |
| 建安街 | 永明路→光明路 | 50-50 |
| 紫薇大道 | 东风路→光明路 | 50-50 |
| 惠苑街 | 平原路向西402.11米→中华路 | 50-50 |
| 德隆街 | 彰德路→平原路 | 50-50 |
| 平原路→永明路 | 35-35 |
| 富泉街 | 永明路→光明路 | 50-50 |
| 民航路 | 洹滨北路→机场南路 | 50-50 |
| 胜利路 | 洹滨南路→邺城大道 | 50-50 |
| 安丰路 | 纱厂立交桥-邺城大道 | 50-50 |
| 东风路 | 文明大道→人民大道 | 35-50 |
| 人民大道→洹滨南路 | 50-50 |
| 化工路 | HB3号路→漳河大道 | 50-50 |
| 邺城大道 | 人民大道→中华路 | 50-50 |
| 三台街 | HB14号路→平原路 | 50-50 |
| 彰德路 | 安林高速→弦歌大道 | 50-20 |
| 弦歌大道→文明大道 | 0-50 |
| 文明大道→人民大道 | 0-35 |
| 人民大道→洹滨南路 | 50-50 |
| 友谊路 | 解放大道→自由路 | 35-35 |
| 唐子巷 | 西大街→解放大道 | 35-35 |
| 红旗路 | 解放大道→人民大道 | 35-35 |
| 人民大道→洹滨南路 | 50-50 |
| 东工路 | 文昌大道→盘庚街 | 50-50 |
| 平原路 | 文昌大道→文明大道 | 50-35 |
| 文明大道→北中环 | 50-50 |
| 曙光路 | 德隆街→文明大道 | 35-35 |
| 文明大道→安漳大道 | 50-50 |
| 中华路 | 羑河→长江大道 | 50-50 |
| 长江大道→文明大道 | 35-35 |
| 文明大道→邺城大道 | 50-50 |
| 永明路 | 文明大道→洹滨南路 | 50-50 |
| 文昌大道→文明大道 | 35-35 |
| 朝霞路 | 文明大道→人民大道 | 50-50 |
| 朝阳路 | 文明大道→TD13号路 | 50-50 |
| 兴泰路 | 文明大道→紫薇大道 | 50-50 |
| 光明路 | 长江大道→人民大道 | 50-50 |
| 桑园路 | KF3号路→KF5号路 | 50-50 |
| 北出口 | 高速收费站→人民大道 | 50-50 |

附表2：

安阳市声环境功能区划4b类简表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁路名称 | 起点 | 终点 | 路边区宽度（左-右）（m） |
| 京广铁路 | 羑河 | 北关区北部行政界线 | 50-50 |