关于2026年8月3日拟作出的建设项目环境影响评价文件
批准决定的公示
  根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2026年8月3日－2026年8月3日（5个工作日）。
电话：0372—8181590
通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口向东50米路北（456400）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目环境影响文件
	序号
	建设
单位
	项目
名称
	建设
地点
	环境影响评价机构
	建设项目
概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1.
	河南京能滑州热点有限公司
	京能滑县二期6万千瓦风电项目
	河南省安阳市滑县八里营镇、大寨镇

	河南可人科技有限公司
	永久占地面积为1350
m2，总投资30100
万元，环保投资311万元。
	1.生态：①运营期大雾、暴雨等夜晚，室外需要照明的设备加装必要遮光设施，减轻对附近动物的影响。②加强巡逻管理，及时联系救助，禁止捕杀等措施，减少对鸟类的影响。③监测生态恢复和水土保持实施效果，对植被恢复不佳区域及时补种补栽等。
2.废水：项目营运期无废水污染物产生。
3.噪声：选用低噪声设备，经常对风机进行维护和检修，使其处于良好的运行状态，避免机器运转不正常时噪声增高。根据预测结果，当风机正常运行时，距离风机350m处噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类功能区标准要求（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）。项目风机与周围村庄的距离在500m以上，本次评价建议风机周围350m的范围作为风机的噪声防护距离，该范围内不应再规划建设村庄、学校等环境保护目标。
4.光影：根据风电机组周边环境敏感点现场踏勘距离测量及计算，项目风电机组450m范围内无环境敏感点，周围村庄均在各风电机组的光影防护距离之外，项目风电机组运行期间的光影不会对周围村庄造成影响。同时，评价建议在风电机组的光影防护距离内不得新建居民点、学校等敏感点。
[bookmark: _GoBack]5.固废：项目运营期间产生的固体废物主要为危险废物，包括废润滑油、废铅酸蓄电池，经分类收集暂存于配套升压站的危废仓（危废暂存间）内，定期委托有资质单位处置。




