[bookmark: _GoBack]关于2026年9月21日拟作出的建设项目生态环境影响评价文件
批准决定的公示
  根据建设项目生态环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目生态环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目生态环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2026年9月21日－2026年9月28日（5个工作日）。
电话：0372—8181590
通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口东北角（456400）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目生态环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目生态环境影响文件
	序号
	建设
单位
	项目
名称
	建设
地点
	环境影响评价机构
	建设项目
概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1.
	航城科技（河南）有限公司
	智能装备和
专用材料及配件项目
	滑县先进制造业开发区白马路与漓江路交叉口向南150米路西
	河南邦驰环保科技有限公司
	总投资1000万元，环保投资47万元。
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]1. 废气：挤出设备车间二次密闭，废气经集气罩收集至活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放；破碎废气负压抽风收集与切割、焊接废气收集至袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；喷房底部设置斗式集尘口，喷涂过程中未附着的塑粉，经喷房底部斗式集尘口抽至喷塑线配套的二级回收装置（滤筒+覆膜袋式除尘器）处理后，通过15m高排气筒排放；烘干废气经集气罩收集至活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）设备制造业、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066-2020）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值、《河南省重点行业绩效分级指南（2024年修订版）》塑料制品A级企业要求、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）工程机械整机制造A级企业要求、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）相关要求。
2. 废水：挤出成型工序冷却水经50m3循环水池循环使用，不外排；生活污水经现有化粪池（20m3）处理后进入市政污水管网，排入产业集聚区污水处理厂处理。废水排放须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及产业集聚区污水处理厂收水水质要求。
3. 噪声：经采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
4. 固体废物：生活垃圾经垃圾箱收集后交环卫部门处置。废边角料和不合格品（塑料）在厂房内暂存区暂存后定期破碎，回用于生产。废包装袋、废滤袋、除尘灰、废边角料和不合格品（钢材）暂存在一般固废间（20m2），定期外售。废活性炭暂存在危废暂存间（5m2），定期交由有资质单位处置。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。





