关于2026年9月22日拟作出的建设项目生态环境影响评价文件
批准决定的公示
  根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目生态环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目生态环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2026年9月22日－2026年9月29日（5个工作日）。
电话：0372—8181590
通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口东北角（456400）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的生态建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目生态环境影响文件
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	1.
	滑县欧胜宝制冷设备有限公司

	年产10000台冷鲜柜制冷设备技改项目
	河南省安阳市滑县王庄镇高郎柳村西4号厂房
	河南水青环保服务有限责任公司
	总投资2000万元，环保投资29万元。
	1. 废气：切割、焊接工序位于封闭车间内，废气经集气装置收集后由经袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放；发泡工序二次密闭，发泡车间及危废间废气经负压收集后由“活性炭吸附装置”处理通过15m高排气筒达标排放。 废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）企业绩效引领性指标、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）要求、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。
2. 废水：项目无生产废水产生，生活污水经依托区域公用化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。
3. 噪声：切割机、折弯机、发泡机等设备运行时产生的噪声，经选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界环境噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
[bookmark: _GoBack]4. 固体废物：废包装材料、金属边角料、发泡成型边角料、焊渣、除尘器收尘、废除尘滤袋、废制冷剂罐、废减震垫收集后暂存于一般固废间（8m2），定期外售综合利用；废发泡料桶、废活性炭、废润滑油及废润滑油桶经经危废暂存间（18m2）暂存后，定期交由就近有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。一般工业固体废物应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。




